LAPORAN PEKERJAAN PENGGANTIAN TABUNG (TUBE)
PEMANCAR RVR VJ8000-TR 8000 WATT
RRI JAMBI
24 - 26 AGUSTUS 2026

	No
	Tanggal
	Keadaan Sebelum Perbaikan
	Keadaan Saat Perbaikan
	Keadaan Setelah Perbaikan

	1
	24-08-2026 s.d. 26-08-2026
	1. Masa pakai tabung (tube) pemancar RVR VJ8000-TR sudah habis
1. Pemancar sering mengalami trip/jatuh
1. Power output maksimal hanya tercapai 800 Watt dari kapasitas 8000 Watt
1. Kondisi tabung lama sudah usang dan cavity berdebu
1. Pada pengukuran konektivitas ditemukan indikasi kebocoran jalur ground ke RF plate, tembus nya kerta capton
	1. Pengecekan lampu indikator pemancar (posisi standby) dan mematikan seluruh power supply
1. Pengecekan jalur AC 3 phase dari MCB ke terminal input pemancar, mencocokkan warna kabel dan mengukur tegangan masing masing phase
1. Pembongkaran panel depan dan cavity tube pemancar.
1. Dokumentasi kondisi tabung lama, dilanjutkan pengukuran konektivitas jalur grid, plate, dan filament
1. Pelepasan klem tegangan RF dan klem tegangan tinggi
1. Pengangkatan tabung lama secara vertikal sambil Gerakan sedikit.
1. Pembersihan cavity dari debu dan kotoran
1. Perapian gulungan kertas capton pada jalur ground-RF agar tidak terjadi kontak/short
1. Penyesuaian ukuran fisik tabung baru (diameter luar berbeda dengan tabung lama) dengan menggosok manual selongsong RF plate
1. Pemasangan tabung baru pada soket, pemasangan selongsong, dan pengencangan klem
1. Pengukuran ulang jalur tabung agar sesuai fungsi dan tidak terjadi short/kontak
1. Pengukuran VSWR antena yang akan digunakan
	1. Tabung baru (Eimac YU148+EI, S/N SGB-0001) terpasang dan berfungsi normal baik secara pengukuran atau fungsi
1. VSWR antena terbaca 1.34, menandakan antena tidak layak digunakan pada full power
1. Antena tetap dipasang ke output pemancar untuk sementara sambal menunggu perbaikan
1. Kondisi bagian atas pemancar berdebu dan kotor sudah dibersihkan, serta belum tersedia saluran pembuangan hawa panas (exhaust)
1. Power pemancar untuk sementara dijalankan pada 2000 Watt dari kapasitas maksimal 8000 Watt, menunggu perbaikan antena


Perbaikan dan Pergantian Alat yang Dilakukan di Lokasi
1. Penggantian tabung (tube) pemancar RVR VJ8000-TR dengan tabung baru merk CPI Eimac tipe YU148+EI (S/N SGB-0001, date code 2530)
1. Pembersihan cavity tabung dari debu dan kotoran
1. Perapian kertas capton pada jalur ground-RF plate
1. Penyesuaian mekanis (penggosokan) selongsong RF plate agar tabung baru dapat terpasang dengan baik dan sesuai
1. Pengukuran konektivitas jalur grid, plate, dan filament tabung
1. Pengukuran VSWR antena
Saran
1. Dilakukan pembersihan ruangan pemancar dari debu dan kotoran yang menempel pada peralatan baik di dalam dan luar 
1. Dilakukan matching ulang antena karena nilai VSWR cukup tinggi (1.34)
1. Dibuatkan saluran pembuangan hawa panas pemancar menggunakan pipa berukuran 3 inci ke luar ruangan
1. Untuk sementara, power pemancar dijalankan pada 2000 Watt (dari kapasitas maksimal 8000 Watt) sampai seluruh saran di atas terpenuhi
Dokumentasi Pekerjaan — 24-26 Agustus 2026
1. Pengecekan lampu indikator pemancar RVR VJ8000-TR dalam posisi on
[image: ]

1. Pengecekan breaker/MCB jalur AC 3 phase pemancar RVR VJ8000 (label PRO4) sebelum mematikan power supply
[image: ]
1. Pengecekan jalur kabel R, S, T, N, G pada terminal input pemancar, mencocokkan warna kabel
[image: ]
1. Kondisi cavity tabung lama sebelum dibongkar, terlihat usang dan berdebu setelah masa pakai yang lama
[image: ] [image: ]

1. Kondisi dudukan/soket tabung lama pada cavity
[image: ] [image: ]


1. Pengukuran konektivitas jalur grid, plate, dan filament tabung; ditemukan indikasi kebocoran jalur ground ke RF plate
[image: ] [image: ]
1. Pengukuran jalur ground terhadap tegangan RF pada selongsong; ditemukan kertas capton yang perlu dirapikan agar tidak menyentuh
[image: ]
1. Perapian gulungan kertas capton pada selongsong RF agar tidak terjadi kontak/short
[image: ]
1. Perbandingan ukuran fisik tabung lama dan tabung baru, terlihat perbedaan diameter luar antara keduanya
[image: ]
[image: ]
1. Penyesuaian selongsong RF dengan menggosok manual agar tabung baru dapat masuk dengan pas
[image: ]
1. Tabung baru merk CPI Eimac tipe YU148+EI, S/N SGB-0001, date code 2530, dalam kemasan sebelum dipasang
[image: ]
1. Tabung baru saat dikeluarkan dari kemasan sebelum dipasang pada pemancar
[image: ]
1. Pengukuran tabung baru menggunakan multimeter analog sebelum dipasang pada soket
[image: ]







1. Kondisi soket/cavity yang telah dibersihkan dan siap untuk pemasangan tabung baru
[image: ]
1. Kondisi bagian atas pemancar yang berdebu dan kotor, dan belum tersedia saluran pembuangan hawa panas
[image: ]
1. Pengukuran VSWR antena menggunakan alat ukur RigExpert AA-600, didapati nilai VSWR 1.34 pada frekuensi 99.200 MHz
[image: ]
1. Panel power output pemancar RVR VJ8000-TR setelah tabung baru terpasang dan pemancar dioperasikan kembali
[image: ]
image6.jpg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpg




image11.jpg




image12.jpg




image13.jpg




image14.jpg




image15.jpg
PARTNUMBER

Wy

SERIAL NUMBER
L0 0 g

PATE cope

O





image16.jpg




image17.jpg




image18.jpg




image19.jpg




image20.jpg
g® S .maauﬂ

Yuws ;.

008 -
\
P nw

elen





image21.jpg
AN
& FOR PWR
FIL. CURR
PLATE ¥ i
PLATE CURR
\— GRID V B B
GRID CURR
= DESCRIPTION
2 1 cx w000 | Fon PwR
°o_3mn [TReUPwR
1
ATE VOLTAGE |
e |

————

FS

100
100

REFERENCE SCALE

—
o Yoo o)





image1.jpg
o)

e

Ledlew 8.9 @ @ 98

Al

\f





image2.jpg




image3.jpg




image4.jpeg




image5.jpeg




